

注意，本说明PDU 为客户端

重要事情 说三次 PDU 为客户端 客户端 客户端

调试前，先确认你的防火墙关掉，关掉，360关掉



点修改服务器地址，按实际填写 如果是开发电脑的电脑 填写本地电脑 注意（这里不对，下面不要看了）

打开网络调试助手

协议类型


TCP server

IP 地址为电脑本身IP （注非PDU的IP）

端口为4600



点击快捷定义



第一条为握手

